1	I kartos montavimas	1300-1400/376.5-405.47	
2	II kartos montavimas	1600-1800/463.39-521.32	
3	Itaiškos įrangos montavimas 4cil     lovato	2200-2500/637.2-724	
4	Itališkos įrangos montavimas 6cil zavoli	3100-3400/897.82-984	
5	Itališkos įrangos montavimas 6cil    lovato	3100-3300/897.82-955	
6	Itališkos įrangos montavimas 8cil	3500-4000/1013.67-1158.	
7	Lenkiškos Tornado įrangos montavimas 4cil	1800-1900/521.30-550.28	
8	Lenkiškos Tornado įrangos montavimas 6cil  	2200-2400/637.16-695	
9	Lenkiškos Tornado įrangos montavimas 8cil  	3100-3200/898-926.87	
10	CO tikrinimas	11-20/3-5.79	
11	Reguliavimas paprastas	30-50/8.69-14.48	
12	Reduktoriaus keitimas	100-150/28.96-43.44	
13	Skystos fazės filtro keitimas	25.35/7.24-10.14	
14	Rem. Komlekto keitimas	100-150/28.96-43.44	
15	Pultelio keitimas su laidais	100-150/28.96-43.44	
16	Rėlės pastatymas	10-50/11.58-14.48	
17	Maišytuvo pastatymas	40-100/11.58-28.96	
18	Apsauginio vožtuvo pastatymas	50-60/14.48-17.38	
19	Filtro keitimas su filtru	40-70/11.58-20.27	
20	Purkštukų remontas 4 cil	60-80/17.38-23.17	
21	Purkštukų remontas 6 cil	80-120/23.17-34.75	
22	Purkštukų remontas 8 cil	100-150/28.96-34.75	
23	Reguliavimas II kartos	20-40/5.79-10	
24	Reguliavimas IV kartos	30-53/5.79-15	
25	Dujų diagnostika	20-50/5.79-14.48	
26	Termo daviklis	20-45/5.79-12	
27	Map sensorius	5.79-14.50	
28	Reguliavimas paprastas	20-30/5.79-8.69	
29	Purkštukų kalibravimas 1vnt	20/5